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РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ

СОРТАВАЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июня 2019 г.







№ 40
Об утверждении программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Кааламское сельское поселение» Сортавальского муниципального района Республики Карелия на период до 2030 года
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», администрация Сортавальского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемую программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Кааламское сельское поселение» Сортавальского муниципального района Республики Карелия на период до 2030 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Ладога-Сортавала» и на официальном сайте администрации Сортавальского муниципального района в сети Интернет.

Глава администрации
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кааламского сельского поселения Сортавальского муниципального района Республики Карелия на период до 2030 года
	Ответственный исполнитель программы
	Администрация Сортавальского муниципального района

	Соисполнители программы
	Администрация Кааламского сельского поселения, ресурсоснабжающие организации

	Цели программы
	1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса Кааламского сельского поселения.

2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, в целях:

· повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса;

· обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации.

	Задачи программы 
	1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных
систем. 

2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 

3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 

4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 

5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 

6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 

7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. 

	Целевые показатели
	1. Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении на всем периоде нормативных требований по наличию резервов мощности: обеспечение коммунальными ресурсами вновь вводимой застройки объектов социальной сферы и жилищного фонда с учетом планов сноса.
2. Установить следующие перспективные целевые показатели развития электроснабжения на территории Кааламского сельского поселения:

· сохранение аварийности системы электроснабжения на уровне 0 ед./км;

· снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене до 0 км;

· сохранение обеспеченности населения централизованным электроснабжением на уровне 100%;

· сохранение обеспеченности абонентов приборами учета на уровне 100%.

3. Установить следующие перспективные целевые показатели развития теплоснабжения на территории Кааламского сельского поселения:
· снижение аварийности системы теплоснабжения до уровня 0 ед./км;

· сохранение протяженности сетей, нуждающихся в замене на уровне 0 км;

· обеспечить население централизованным теплоснабжением до уровня 100%;

· увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 100%.

4. Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоснабжения на территории Кааламского сельского поселения:

· сохранение аварийности системы водоснабжения на уровне 0 ед./км;

· снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене до менее 0,2 км;

· увеличение обеспеченности населения централизованным водоснабжением до уровня 100%;

· увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 100%.

5. Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоотведения на территории Кааламского сельского поселения:

· сохранение аварийности системы водоотведения на уровне 0 ед./км;

· снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене до менее 0,2 км;

· увеличение обеспеченности населения централизованным водоотведением до уровня 100%;

6. Установить следующие перспективные целевые показатели развития системы с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Кааламского сельского поселения:
· сохранение обеспеченности населения централизованным сбором ТКО на уровне 100%;

· сохранение несанкционированных свалок на уровне 0 ед.

	Срок и этапы реализации программы
	Срок реализации Программы – 2030 год. 

Этапы осуществления Программы: 

 первый этап – с 2019 года по 2023 год; 

 второй этап – с 2024 года по 2030 год. 

	Объемы требуемых капитальных вложений
	Объем финансирования Программы составляет 25262 тыс. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: 

· электроснабжение – 4140 тыс. руб. 

· теплоснабжение – 5940 тыс. руб.

· газоснабжение – 0 тыс. руб.

· водоснабжение – 8190 тыс. руб.

· водоотведение – 6140 тыс. руб.

· захоронение и утилизации ТКО – 487 тыс. руб.

Источник финансирования – республиканский бюджет, районный бюджет, местный бюджет (в рамках своих полномочий), инвестиционные программы, внебюджетные источники.

	Ожидаемые результаты реализации программы
	Предполагается, что по завершении реализации Программы все целевые показатели Программы будут достигнуты. Во всех системах коммунальной инфраструктуры будут устранены проблемы, существующие в настоящее время в их функционировании, и будет оптимизирована работа данных систем.

Обеспечение потребителей качественной услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, газо-, электро-, водоснабжением и водоотведением в соответствии с требованиями СанПиН, техническими регламентами, ГОСТ.


2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Кааламское сельское поселение» (далее - Кааламское сельское поселение) является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кааламского сельского поселения является базовым документом для разработки Инвестиционных и Производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кааламского сельского поселения представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Кааламского сельского поселения.
Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кааламского сельского поселения являются:

1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кааламского сельского поселения базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Кааламского сельского поселения как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Кааламского сельского поселения в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными). 

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кааламского сельского поселения разрабатывается на период до 2030 года. 

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кааламского сельского поселения:

1 этап – 2019 - 2023 годы;

2 этап – 2024 - 2030 годы. 

3 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КААЛАМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
3.1 Территория

Во исполнение закона от 1 ноября 2004 № 813-ЗРК "О городских, сельских поселениях в Республике Карелия" с 1 января 2006 года образовано муниципальное образование Кааламское сельское поселение. 

В состав Кааламского сельского поселения входят: 

Поселки: Кекоселькя, Киркколахти, Контиолахти, Маткаселькя, Отраккала, Рускеала, Саханкоски, Кирьявалахти, Леппяселькя, Рюттю, Ханнуккаланмяки, Куконваара, Пуйккола, Партала, станции: Алалампи, Пирттипохья, местечко Ханки, местечко Яккима, хутор Суйкка.

Муниципальное образование Кааламское сельское поселение входит в состав Сортавальского муниципального района. Административный центр – посёлок Кааламо.

Территория Кааламского сельского поселения граничит с территориями Вяртсильского, Сортавальского и Хелюльского городских поселений, Лоймольского, Хаапалампинского и Харлуского сельских поселений, а также с Финляндией.

Общая площадь земель сельского поселения на 01.01.2019 составляет 107334,68 га.

Население Кааламского сельского поселения на 2018 год составляет 3043 чел.
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Рисунок 1.1 Карта границ Кааламского сельского поселения
3.2 Климатическая характеристика
Кааламское сельское поселение расположено в юго-западной части Карелии.

Климат – умеренно континентальный, формирующийся под влиянием Ладожского озера. Климатические особенности – продолжительная относительно мягкая зима и короткое прохладное лето со значительной облачностью.

В пределах Республики данная территория отнесена к четвертому агроклиматическому району – самому теплому.

Мягкий прохладный климат, красивый ландшафт, хвойная растительность дают возможность с полным правом считать район одной из лучших зон отдыха и лучшей курортной зоной Карелии.

В течение года на территории поселения преобладает циклоническая деятельность. В холодный период она усиливается, а в теплый несколько ослабевает. Циклоны возникают и развиваются в зонах сходимости воздушных масс, которые называются атмосферными фронтами. В этих зонах наблюдаются большие контрасты температуры, влажности, атмосферного давления и других метеорологических величин. Активная циклоническая деятельность и частая смена воздушных масс определяет неустойчивый характер погоды в течение всего года.

Температура воздуха

Благодаря преобладанию воздушных масс, идущих с Атлантического океана, климат Кааламского сельского поселения характеризуется как переходный от континентального к морскому, что проявляется в сдвиге минимума температуры с января на февраль, в уменьшении годовой амплитуды.

В годовом ходе средняя месячная температура воздуха колеблется от -9,6°С в феврале до 16,7°С в июле.

Средняя годовая амплитуда температуры воздуха составляет 26,3°С.

Средние месячные отрицательные температуры сохраняются с ноября по март.

Устойчивые морозы прекращаются 10 марта. В конце второй декады марта наблюдается устойчивый переход средней суточной температуры через -5°С в сторону повышения. От марта к апрелю наблюдается наиболее резкое повышение температуры воздуха (на 6,9°С), и она становится положительной (1,4°С). Этому способствует увеличение количество солнечного тепла и возрастающий прогрев почвы, освобождающейся от снежного покрова. В первой декаде апреля наблюдается переход средней суточной температуры через 0°с. Июнь считается первым летним месяцем. Его средняя месячная температура равна 13,7°с. В третьей декаде июня наблюдается устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 15°с. Средняя продолжительность периода со средними суточными температурами воздуха, превышающими 15°С, составляет 50 дней. В августе начинается медленное понижение температуры ото дня ко дню. Устойчивый переход средней суточной температуры через 5°С в сторону понижения происходит в октябре (первая декада), через 0°С – в ноябре (первая декада). Устойчивые морозы наступают 5 декабря.

В холодный период года большое значение имеет наличие снежного покрова и его высота. Почва, не покрытая снегом, охлаждается и промерзает значительно быстрее. Средняя из максимальных за зиму глубина промерзания почвы района 42 см.

Атмосферные осадки

По количеству выпадающих осадков территория поселения относится к зоне избыточного увлажнения. Выпадение осадков связано в основном с циклонической деятельностью. Из годового количества осадков приблизительно одна треть приходится на холодный период (ноябрь-март), а две трети – на теплый (апрель-октябрь). За год в Кааламском сельском поселении в среднем выпадает 592 мм осадков. В годовом ходе максимум наблюдается в августе (77 мм), минимум – в марте (27 мм).

Изменчивость месячных сумм осадков велика как зимой, так и летом.

Суточный максимум осадков колеблется в широких пределах – от 1 до 50 мм. Абсолютный суточный максимум осадков, полученный за весь ряд наблюдений, равен 57 мм. Такой максимум возможен один раз в 100 лет. Наиболее вероятен годовой суточный максимум осадков от 25 до 35 мм. 

Число дней без дождей в среднем за год равно 136.

Выводы

1. В летний период комфортная погода, при которой возможны все виды рекреационной деятельности, в том числе и купания на территории поселения отмечается в среднем 15-20 дней.

2. Менее благоприятный период с более прохладной и ветреной погодой, при которой ограничены купания, но возможны другие виды отдыха, продолжается в среднем 70-75 дней. Однако этот общий благоприятный период часто прерывается весьма холодной облачной, дождливой и ветреной погодой.

3. Зимний сезон более благоприятен для отдыха. Комфортный период с температурами ниже -5° составляет более 3,5 месяцев. Умеренные морозы с редкими оттепелями, глубокий снежный покров, не очень сильные ветры, особенно в залесенных частях района являются оптимальными условиями для лыжного спорта.

4. Климатические условия района не ограничивают хозяйственного освоения и строительства.

5. Территория района относится к строительно-климатической зоне II В. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции, соответственно равны -25°; -26° и -14°. Продолжительность отопительного периода 238-241 день. Максимальная глубина промерзания почвы 120 – 140 см.

6. Осушение заболоченных участков улучшит микроклимат мелиорируемых территорий.

7. Рекомендуется ветрозащита от преобладающих юго-западных и южных ветров.

8. Территория Кааламского сельского поселения благоприятна для развития сельскохозяйственного производства (полеводства, овощеводства, животноводства). Широкие возможности создаются для садоводства, особенно по возделыванию ягодных кустарников: смородины, малины, крыжовника и др. В поселении имеются фруктовые сады – яблоневые и вишневые.

3.3 Анализ численности населения

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал той или иной территории. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятых, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

По состоянию на 2018 год численность Кааламского сельского поселения составляет 3043 человека. Динамика численности населения отражена в таблице ниже.
Таблица 3.1

Среднегодовая численность поселения по годам
	Наименование
	01.01.2015
	01.01.2016
	01.01.2017
	01.01.2018

	Кааламское сельское поселение
	2943
	2870
	2826
	3043


В общем, за 2015-2018 гг. наблюдается уровень естественной убыли населения с возрастанием на 2018 год.

3.4 Экономическая ситуация
Одним из основных факторов, определяющих перспективы экономического развития Кааламского сельского поселения и его место в экономике Республики Карелия, является развитие лесоперерабатывающих предприятий, сельского и лесного хозяйства, пищевой промышленности, туризма.

Целями развития является создание точек экономического роста, способных эффективно функционировать и развиваться, обеспечивая, тем самым, личные доходы граждан, новые рабочие места, расширение рынков сбыта, создание новых продуктов и услуг, что будет способствовать решению социальных проблем поселения.

  Для достижения указанной цели необходимо решить ряд задач, а именно:

- формирование эффективной промышленной и инвестиционной политики муниципалитета для активизации экономической деятельности на территории поселения, привлечение внутренних и внешних инвесторов;

- формирование и развитие экономической базы поселения, увеличение налоговой базы, создание новых рабочих мест;

- развитие предпринимательства на территории поселения, активизация предпринимательского потенциала населения;

- разработка эффективной молодежной политики, создание привлекательных, хорошо оплачиваемых рабочих мест, обеспечение жильем молодых специалистов, развитие современных досуговых центров;

- развитие межрайонного экономического сотрудничества;

- реализация на территории поселения промышленных и предпринимательских проектов с участием внешнего капитала. 

Сельскохозяйственное производство в поселении представлено малыми формами хозяйствования. 

Отраслевая структура малого и среднего бизнеса включает почти все виды экономической деятельности, наиболее распространенными на территории поселения являются розничная торговля, общественное питание, туризм, транспортные, бытовые услуги, автосервис. За последние годы отмечено поступательное развитие малого и среднего бизнеса. 

Сфера туризма. Инфраструктура сферы туризма постепенно наращивает оборот. Туризм по своей природе связан с конкретным ресурсом, природно-географическим фактором, территориальными особенностями. Именно поэтому любые реформы в туристской сфере нуждаются в проведении гибкой политики, учитывающей специфику территории поселения. 

Под инфраструктурой туризма понимается комплекс сооружений, инженерных и коммуникационных сетей, в том числе телекоммуникационной связи, дорог, смежных индустрии туризма предприятий, обеспечивающих нормальный доступ туристов к туристским ресурсам и их надлежащее использование в целях туризма, а также обеспечение жизнедеятельности предприятий индустрии туризма.

Система общественного питания представлена ресторанами различной классности, барами, кафе и столовыми, пунктами быстрого питания, удовлетворяющими потребности посетителей туристского центра. 

Ежегодно отмечаются положительные результаты работы предприятий отрасли.
4. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ КААЛАМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
4.1 Система электроснабжения

Институциональная структура

Система электроснабжения Кааламского сельского поселения относится ко второй ценовой зоне оптового рынка электроэнергии и мощности. Правовая основа оптового рынка регламентирована Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности».

Реализация электроэнергии потребителю производится на розничном рынке электроэнергии. Правила функционирования розничного рынка электроэнергии регламентированы Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии». Схема договорных отношений субъектов розничного рынка приведена на рисунке 4.1.
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Рисунок 4.1 – Структура договорных отношений субъектов розничного рынка электроэнергии.

Центральным субъектом розничного рынка является гарантирующий поставщик. Гарантирующий поставщик обязан заключить договор энергоснабжения с любым обратившимся к нему физическим или юридическим лицом, энергопринимающие устройства которых находятся в зоне деятельности гарантирующего поставщика. Потребитель также вправе заключить договор энергоснабжения с энергоснабжающими компаниями, не имеющими статус гарантирующего поставщика, однако, факт обязательности заключения договора со стороны поставщика отсутствует. 

Электросетевые компании, осуществляющие деятельность в границах поселения, предоставляют услуги транспорта электроэнергии гарантирующему поставщику, либо продают электроэнергию, приобретенную на рынке, непосредственно потребителю.

На территории Кааламского сельского поселения поставщиком электрической энергии, услуги по передаче электроэнергии предоставляют: «Карелэнерго», АО «Прионежская сетевая компания» (АО «ПСК»).
Характеристика системы электроснабжения

Информация по источникам электроснабжения.
Таблица 4.1

Информация по источникам электроснабжения

	Наименование источника и маркировка
	Количество трансформаторов
	Мощность, кВА
	Месторасположение
	Год ввода в эксплуатацию
	Принадлежность

	ТП-1
	2
	400
	п. Кааламо
	1978
	АО «ПСК»

	ТП-2
	1
	400
	п. Кааламо
	1970
	

	ТП-3
	1
	250
	п. Кааламо
	1981
	

	ТП-517
	1
	400
	п. Рускеала
	1976
	

	ТП-519
	1
	100
	п. Маткаселькя
	2013
	

	ТП-520
	1
	160
	п. Рускеала
	1971
	

	ТП-525
	1
	250
	п. Рускеала
	1974
	

	ТП-530
	1
	250
	п. Рускеала
	1980
	

	ТП-531
	1
	160
	п. Маткаселькя
	1970
	

	ТП-532
	1
	100
	п. Маткаселькя
	1984
	


Передача электроэнергии осуществляется по сетям 0,4-6 кВ. 

Протяжённость сетей на 2018 год 18,2 км.

Таблица 4.2

	Показатель
	Ед.изм.
	На начало 2018 года

	Электрическая энергия
	км
	6 кВ – 7,8 км

0,4 кВ – 10,4 км


Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Частично опоры требуют замены (большой износ), ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач.

Баланс мощности ресурса

Дефицита мощностей на сегодняшний день нет. Имеющаяся сеть энергоснабжения позволяет обеспечить население и объекты экономики достаточным количеством электроэнергии.
Таблица 4.3
	Показатель
	Ед.изм.
	2018 года

	Электрическая энергия
	млн. кВт
	1,1334


Доля поставки ресурса по приборам учета
Таблица 4.4
Оснащенность приборами учета, %
	Население
	Промышленные объекты
	Объекты социально-культурного и бытового назначения

	100
	100
	100


Надежность работы системы

Под надежностью электроснабжения подразумевается непрерывное обеспечение потребителей электроэнергией заданного качества в соответствии с графиком электропотребления и в соответствии с категорией надежности электроприемника по ПУЭ. 

Согласно Постановлениям Правительства РФ №24 от 21.01.04, №56-э от 02.03.2011, №585 от 13.12.2011, №208 от 11.05.2011, электросетевыми организациями публикуются данные об авариях и отказах в системе электроснабжения, график вывода в ремонт технологического оборудования, а также показатели качества электроснабжения потребителей.

Для повышения качества предоставляемых услуг сетевыми организациями периодично проводятся различные организационные и техническое мероприятия: составление и анализ балансов электроэнергии по подстанциям, организация рейдов для выявления безучетного потребления, проверка технического состояния, замена старых и установка новых приборов учета, замена малонагруженных ТП на меньшую мощность, выравнивание нагрузок в ТП и электрических сетях и др.

Качество поставляемого ресурса

Электрическая энергия поставляется населению по II и III категориям надежности. Отклонение напряжения в питающей сети лежит в нормативных пределах.

Воздействие на окружающую среду

Информация по объемам выбросов загрязняющих веществ в атмосферу отсутствует.

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации: 

· масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели; 

· аккумуляторные батареи;

· масляные кабели. 

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей. 

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных. 

Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением электролита, что представляет опасность для здоровья людей. Также АКБ несут опасность разлива электролита и попадания его в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде необходима правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей. 

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

В настоящее время на территории Кааламского сельского поселения проблем с экологическими требованиями при эксплуатации электрических сетей нет, за исключением стандартных, которые включают в себя следующее:

· эксплуатация автотранспортных средств, принадлежащих РРЭС;

· утилизация всевозможных отходов (железобетон, лом черных и цветных металлов, автошины, отработанные масла).

С целью минимального воздействия системы электроснабжения на окружающую среду трансформаторные подстанции и линии электропередач сооружены с учетом норм отвода земель.
Действующие тарифы на услуги по передаче электрической энергии

Ежегодно региональной энергетической комиссией Республики Карелия устанавливаются единые тарифы на электроэнергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей, а также тарифы на услуги по передаче и ставки за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых организаций. Нерегулируемые цены для потребителей группы «прочие» рассчитываются ежемесячно в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов.
Утверждено постановлением №203 от 21.12.2018г. «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравнённых к ему категорий потребителей по Республике Карелия на 2019 год».
В таблице 4.5 представлены сведения о единых тарифах на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям.

Таблица 4.5
Тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2018 год

	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	Цена (тариф)

	
	
	
	январь-март
	апрель-июнь
	июль-декабрь

	1
	Группа «Население»

	1.1
	Одноставочный тариф
	руб./кВт.ч
	3,24
	3,07381
	3,52849


Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения

1. Значительное увеличение потребления электроэнергии Кааламского сельского поселения бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.
2. Требуется реконструкция и модернизация существующих сетей и объектов системы электроснабжения.
3. Использование населением Кааламского сельского поселения за потребляемую электроэнергию морально и физически устаревших приборов учета, не пригодных к эксплуатации. Согласно паспортам заводов-изготовителей средний срок службы приборов учета составляет около 32 лет. Сроки эксплуатации жилых домов городского округа значительно превышают этот период, соответственно приборы учета, установленные в этих жилых домах, не пригодны к эксплуатации и подлежат замене.
4.2 Система теплоснабжения

Институциональная структура

На территории Кааламского сельского поселения услуги по обеспечению населения теплоснабжением осуществляют организации: ООО «Петербургтеплоэнерго», ООО «Карелэнергоинвест»
Характеристика системы теплоснабжения

В Кааламском сельском поселении центральное теплоснабжение осуществляется в 4 населённых пунктах: п. Кааламо, п. Рускеала, п. Партала, п. Пуйккола.
Источники теплоснабжения (котельные) представлены в таблице 4.6.

Таблица 4.6
	Наименование котельной
	Марки котлов
	Год ввода в эксплуатацию
	Установленная мощность оборудования, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка, Гкал/ч
	Топливо

	ООО «Петербургтеплоэнерго»

	п. Рускеала, ул. Алексеева
	КВР-1,1; Универсал-6; КВР-1,16Д; КВР-0,63; КВр-1,5-95КД
	2011, 1972, 2011, 2006, 2017
	4,1
	1,299352
	дрова

	п. Партала
	КВР-0,63; КВР-0,63; КВР-0,63
	2008, 2008, 2008
	1,62
	0,658134
	дрова

	п. Пуйккола
	КВР-1,16Д (Барнаул); КВР-1,1-95 (Луга); Универсал-6
	2011, 2010, 1976
	2,26
	0,606881
	дрова

	ООО «Карелэнергоинвест»

	п. Кааламо
	АК-2000 2шт.
	2007
	3,44
	2,5
	Щепа, торф


Информация по тепловым сетям муниципального образования Кааламское сельское поселение представлена в таблице 4.7. 

Таблица 4.7
Характеристика трубопроводов тепловой сети

	Показатель
	Ед. изм.
	На начало 2019 год

	Тепловая сеть п. Кааламо
	км (в двухтрубном исчислении)
	1,8

	Тепловая сеть п. Рускеала, п. Партала, п. Пуйккола
	км (в двухтрубном исчислении)
	3,201545

	Итого:
	км (в двухтрубном исчислении)
	5


Баланс мощности ресурса

Показатели баланса тепловой энергии на цели теплоснабжения в 2018 году приведены в таблице 4.8. 
Таблица 4.8
Показатели баланса тепловой энергии на цели теплоснабжения
	Показатель
	2018 год

	Установленная мощность, Гкал/час
	11,42

	Тепловая нагрузка, Гкал/час
	5,064367

	Отпущено тепловой энергии, Гкал/год
	10739,48


Доля поставки ресурса по приборам учета

Доля поставки ресурса по приборам учета представлена в таблице 4.9.
Таблица 4.9
Оснащенность приборами учета

	Население, %
	Промышленные объекты, %
	Объекты социально-культурного и бытового назначения, %

	70
	0
	25


Безопасность и надежность системы

Надежность системы характеризуется показателями, установленными СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»: 

1) безотказность, т.е. вероятность безотказной работы системы, ее способность не допускать отказов, приводящих к падению температуры в не угловых отапливаемых помещениях ниже +12°С, более установленного нормативом или договором числа раз за 100 лет; 

2) готовность, т.е. вероятность исправного состояния системы, ее готовность не допускать отказов, приводящих к падению температуры в не угловых отапливаемых помещениях ниже расчетной внутренней температуры, более установленного нормативом или договором числа часов в год; 

3) живучесть, т.е. способность системы выжить в экстремальных условиях. 

Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые Правительства РФ» для оценки надежности систем теплоснабжения также используются следующие показатели: 

· интенсивность отказов систем теплоснабжения; 

· относительный аварийный недоотпуск тепла; 

· надежность электроснабжения источников тепловой энергии; 

· надежность водоснабжения источников тепловой энергии; 

· надежность топливоснабжения источников тепловой энергии; 

· соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей; 

· уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек; 

· техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов; 

· готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения. 

Для соблюдения критериев надежности теплоснабжающие организации обязаны:

1) обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб; 

2) организовать наладку принадлежащих им тепловых сетей; 

3) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии; 

4) обеспечивать качество теплоносителей; 

5) организовать коммерческий учет приобретаемой и реализуемой тепловой энергии; 

6) обеспечивать проверку качества строительства принадлежащих им тепловых сетей; 

7) обеспечить безаварийную работу объектов теплоснабжения. 

Безопасность системы теплоснабжения определяется следующими показателями: 

· резервирование системы теплоснабжения; 

· бесперебойная работа источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом; 

· живучесть источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом. 

К понятию «безопасности» можно отнести функционирование тепловых сетей, которое не приводит:

· к недопустимой концентрации вредных для населения, ремонтно-эксплуатационного персонала и окружающей среды веществ; 

· к стойкому нарушению естественного (природного) теплового режима в экологических системах растительного покрова (травы, кустарников, деревьев). 

При проектировании новых систем теплоснабжения, либо при их реконструкции или модернизации, необходимо соблюдать требования, установленные в СНиП 41-02-2003 для обеспечения установленного уровня качества, безопасности и надежности системы. 
Аварий в системах теплоснабжения в отопительный период 2018 г. с превышением допустимой продолжительности времени подачи тепловой энергии нет. 

Таблица 4.10
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества

	Показатели
	2018 г.

	Количество аварий на системах теплоснабжения (ед. на км)
	2

	Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии в отопительный период
	н/д

	Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии
	н/д

	Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях
	н/д


Воздействие на окружающую среду

Объекты по производству тепловой энергии контролируются государством в соответствии с действующим законодательством согласно разработанным Планам ПДВ (предельно допустимым выбросам).

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78.

Действующие тарифы на услуги теплоснабжения

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций сформированы в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии».
Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых региональной энергетической комиссией Республики Карелия в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации представлена в таблице 4.11.

Таблица 4.11
Динамика утвержденных тарифов в сфере теплоснабжения

	Снабжающая организация
	2018 г.

	
	I полугодие
	II полугодие 


	ООО «Петербургтеплоэнерго»
	2712,42
	2690,25

	ООО «Карелэнергоинвест»
	3181,18
	3181,18


Плата за подключение к системе теплоснабжения устанавливается в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки и может включать в себя затраты на создание тепловых сетей протяженностью от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика. При этом исключаются расходы, предусмотренные на создание этих тепловых сетей инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации либо средства, предусмотренные и полученные за счет иных источников, в том числе средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения

К существующим проблемам организации качественного теплоснабжения потребителей Кааламского сельского поселения относятся:

· моральный и физический износ оборудования и теплопроводов;

· потери тепла.

Своевременная реконструкция изношенных тепловых сетей позволит уменьшить потери тепла и сократить издержки.
4.3 Система газоснабжения

На территории Кааламского сельского поселения централизованная система газоснабжения отсутствует.
4.4 Система водоснабжения

Институциональная структура

Для обеспечения потребителей Кааламского сельского поселения услугами водоснабжения привлечено Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Сортавальского муниципального района», которое занимается эксплуатацией инженерных сетей водоснабжения и оборудования муниципального образования. 

Основные виды деятельности организации: выработка и предоставление гражданским и юридическим лицам тепловой энергии и водоснабжение в пределах муниципального образования. Предприятие имеет необходимое технологическое оборудование, автомобильную технику и штат работников. 

Водопользование поселением осуществляется с целью хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения. К системе водоснабжения Кааламского сельского поселения подключены здания, сооружения производственного, социального назначения и объекты жилого фонда.
Характеристика системы водоснабжения

Источниками водоснабжения населенных пунктов Кааламского сельского поселения являются как поверхностные, так и подземные водоисточники (артезианские скважины шахтные колодцы и родники).
Информация по источникам водоснабжения представлены в таблице 4.12.

Таблица 4.12
	Наименование объекта и его местоположение
	Год ввода в эксплуатацию
	Состав водозаборного узла
	Износ, %
	Производительность, м3/сут
	Наличие ЗСО 

	Станция I-го подъема, п. Кааламо
	1979
	Насосы ЦНСГ 38/132
	80
	912
	да

	Станция I-го подъема, п. Рускеала
	1976
	ЭЦВ 6/11
	80
	144
	да

	Станция I-го подъема, п. Партала
	1980
	ЭЦВ 10-50
	80
	240
	да

	Станция I-го подъема, п. Пуйккола
	1979
	ЦНС 20/80
	80
	480
	да


Сооружения, предназначенные для водоподготовки в Кааламском сельском поселении, отсутствуют.
Таблица 4.13
	Место расположения
	Год ввода в эксплуатацию
	Производительность, тыс.куб.м/сут

	Станция водоочистки п. Кааламо
	1979
	912


Протяженность водопроводных сетей составляет 17,6 км, материал трубопроводов − сталь, диаметр трубопроводов 65-159 мм. Изношенность некоторых участков водопроводной сети составляет 80%, таким образом, на сети существуют сильно изношенные и аварийные участки.
Баланс мощности ресурса

Объем поднятой воды за 2018 год составил 74,000 тыс. м3.

Имеется достаточный резерв производительности системы водоснабжения.
Доля поставки ресурса по приборам учета

Доля поставки ресурса по приборам учета составляет:

· население – 60%;

· промышленные объекты – 100%;

· объекты социально-культурного и бытового назначения – 100%.
Надежность работы системы водоснабжения

Показатели надежности централизованных систем водоснабжения определены в соответствии с Приказом Минстроя России от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» и характеризуют состояние системы водоснабжения на сегодняшний день. Данные показатели приведены в таблице 4.14. 

Следует заметить, что в таблице отсутствует показатель достаточности объемов водных ресурсов источников водоснабжения, ввиду наличия значительного резерва водозаборных сооружений. 

Согласно предоставленным данным о проводимых химических анализах, за последние несколько лет качество воды, поставляемой ресурсоснабжающими организациями, населению значительно улучшилось и на текущий момент полностью соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Таблица 4.14
Показатели надежности централизованных систем водоснабжения
	Группа
	Показатель
	2018 г.

	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км
	17

	
	2. Аварийность на сетях водопровода, ед./км
	0

	
	3. Износ водопроводных сетей, %
	80


Качество поставляемого ресурса

Качество воды периодически не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. По показателям: по цветности, мутности, перманганатной окисляемости и содержанию железа. Высокие данные по цветности и ПО указывают на значительное содержание органических веществ в воде.
Действующие тарифы на услуги водоснабжения

В таблице 4.15 представлены сведения о тарифах на услуги по водоснабжению на 2018 год.
Таблица 4.15
Тарифы на услуги по водоснабжению на 2018 год

	Тариф, руб./м3
	Период действия тарифа

	56,64
	I полугодие

	57,96
	II полугодие


Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения

Основными техническими проблемами являются:

· наличие потерь в системах водоснабжения;

· наличие на водопроводной сети аварийных участков, требующих замены.

4.5 Система водоотведения

Институциональная структура

На территории Кааламского сельского поселения услуги по водоотведению оказывает организация: Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Сортавальского муниципального района».

Характеристика системы водоотведения
Система водоотведения в п. Кааламо, п. Партала обеспечивает прием сточных вод абонентов, транспортировку сточных вод на станцию биологической очистки (СБО), сброс очищенных сточных вод на рельеф.

Технологическая схема по очистке сточных вод включает:

1. Блок механической очистки: (решётка с механическим удалением отбросов − приёмная камера – песколовка вертикальная с круговым движением воды (1шт.).

2. Блок биологической очистки (аэротенк – отстойник с пневмонической системой аэрации (2шт.) – вторичный отстойник (2шт.) – контактный резервуар − (2шт).
На первичных и вторичных отстойниках ОСК при очистке сточных вод образуется осадок. Осадок обезвоживается на иловых площадках, после обезвоживания подсушенный осадок вывозится на свалку.

Канализационная сеть выполнена из чугунных, стальных трубопроводов, протяженность канализационных сетей в составляет 4,75 км.
Баланс мощности ресурса

Информация по очистным сооружениям канализации КОС.
Таблица 4.16
	Место расположения КОС
	Год ввода в эксплуатацию
	Производительность, тыс.куб.м/сут

	п. Кааламо
	1979
	1200


Характеристика канализационных насосных станций КНС.
Таблица 4.17
	Место расположения КНС
	Год ввода в эксплуатацию
	Производительность, тыс.куб.м/сут

	п. Кааламо
	1979
	1200

	п. Партала
	1980
	480


Объем водоотведения (2018 г.):
Таблица 4.18
	Показатель
	Ед. изм.
	2018 год

	Водоотведение
	тыс. м3
	7,000


Фактическая производительность СБО многократно превышает требуемую производительность. Резерв мощности СБО позволяет подключить дополнительных абонентов к системе водоотведения.
Надежность работы системы водоотведения

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа систем канализации поселения.

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:

· строгим соблюдением технологических регламентов;

· регулярным обучением и повышением квалификации работников;

· контролем за ходом технологического процесса;

· регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;

· регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод;

· внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффективности очистки сточных вод, использования высушенного осадка сточных вод.

Воздействие на окружающую среду

Существующая СБО позволяет осуществлять очистку сточных вод, минимизируя негативное воздействие на окружающую среду. В настоящее время на данных СБО очистку проходят 100% сточных вод. Сброс очищенных сточных вод производится на рельеф.

Недостаточная очистка сточных вод может привести к загрязнению почвы и водных источников.

Действующие тарифы на услуги водоотведения
В таблице 4.19 представлены сведения о тарифах на услуги по водоотведению на 2018 год.

Таблица 4.19
Тарифы на услуги по водоотведению на 2018 год

	Тариф, руб./м3
	Период действия тарифа

	Кааламо, Партала 57,81; Пуйккола-46,82; Рускеала-4,06
	I полугодие

	Кааламо, Партала 57,57; Пуйккола-46,63; Рускеала-4,04
	II полугодие


Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения

Основной технической проблемой системы водоотведения является высокая степень износа канализационных сетей и очистных сооружений канализации, что впоследствии может привести к высокой аварийности системы в целом.
4.6 Система утилизации твердых коммунальных отходов

Институциональная структура
На территории Кааламского сельского поселения вывоз твердых бытовых отходов осуществляет региональный оператор ООО «АВТОСПЕЦТРАНС». Оператор по транспортированию ООО «Кандалакшская перерабатывающая компания».
Характеристика системы отходов

На территории Кааламского сельского поселения применяется планово-регулярная (1-2 раза в неделю) система вывоза твердых бытовых отходов – вывоз ТБО с периодичностью, предусмотренной санитарными нормами.

В Кааламском сельском поселении на данный момент имеется контейнерные площадки, на которых расположены ёмкости для накопления твёрдых бытовых отходов. Твердые бытовые отходы вывозятся регулярно 1-2 раза в неделю по мере накопления на свалку п. Рюттю (МУП Благоустройство и озеленение»). Полный технологический цикл по захоронению ТБО на свалке не осуществляется. Свалка ТБО не оборудована ванной для обеззараживания, не оснащена контрольными скважинами.
Таблица 4.20
Вывоз мусора ТБО
	Расположение полигона
	Площадь, га
	Загруженность, %

	п. Рюттю (МУП Благоустройство и озеленение»)
	8,7 
	67,4


Складирование КГО осуществляется на контейнерных площадках с ТБО. Вывоз КГО осуществляется с применением грузовой машины.

Контейнерная площадка выполнены в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 и имеет твердое водонепроницаемое покрытие, удобное в отношении их уборки и мойки. Ограждение на контейнерной площадке отсутствует. Количество контейнеров на контейнерной площадке – 1-2 ед. 

В Кааламском сельском поселении селективный сбор твердых бытовых отходов не производится. Прием вторичных ресурсов на территории муниципального образования не осуществляется. 

Дезинфекция контейнеров осуществляется ООО «Кандалакшская перерабатывающая компания» посредствам обработки контейнеров хлоркой 3 раза в год.
Качество поставляемого ресурса

Твердые бытовые отходы вывозятся регулярно 1-2 раза в неделю по мере накопления на санкционированную свалку п. Рюттю (МУП Благоустройство и озеленение»).
Объем собираемых ТКО (2018 г.): в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Республики Карелия.

Таблица 4.21
	Показатель
	Ед. изм.
	2018 год

	ТБО
	тыс. м3
	6,482


Воздействие на окружающую среду

Свалки оказывают негативное воздействие на окружающую среду и человека: 

· химическое воздействие, выражающееся в выделении вредных веществ с эмиссиями фильтрата и биогаза. Выделяющийся из толщи отходов фильтрат содержит растворенные и взвешенные загрязняющие компоненты в опасных концентрациях. При его растекании по поверхности земли загрязняется почва, растительность, поверхностные водоемы и водотоки, подземные воды, донные отложения. 

· зоогенный фактор, выражающийся в привлечении и размножении насекомых, птиц, млекопитающих. 

· санитарно-эпидемиологический фактор, заключающийся в возникновении в теле свалки благоприятных условий для развития болезнетворных микроорганизмов. 

· термический фактор, связанный с выделением тепла при разложении отходов, что приводит к повышению температуры отходов до 40-70°С. При недостаточном оттоке тепла происходит самовозгорание отходов, которое проявляется как в виде поверхностных пожаров, так и в виде скрытого горения в глубоких горизонтах отходов. 

· социальный фактор, заключающийся в том, что свалки создают зону риска и дискомфорта для людей, проживающих и работающих вблизи территории свалок. Население подвергается как прямому влиянию свалок, так и опосредованному – при контакте с загрязненными компонентами окружающей среды. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 12 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.
Действующие тарифы на услуги утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов

Таблица 4.22
Тарифы на утилизацию (захоронение) ТКО на 2018 год
	Тариф, руб./кв. м
	Период действия тарифа

	538,03 с НДС
	I полугодие

	538,03 с НДС
	II полугодие


Технические и технологические проблемы в системе

Можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, использованием, обезвреживанием, транспортировкой, размещением отходов 1-4 класса опасности:

1. Экологические проблемы:

· низкий охват населения централизованным сбором и утилизацией ТКО.

2. Социальные проблемы:

· практически полностью отсутствует культура ресурсосбережения; 

· отсутствует система стимуляции населения для селективного сбора ТКО; 

· не в полной мере осуществляется процесс воспитания экологической культуры населения.

3. Организационные проблемы:

· недостаточно проработана система сбора крупногабаритных отходов с территорий домовладений.

Решение указанных проблем требует системного подхода, как к разработке общей стратегии, так и конкретных программных мероприятий и обеспечение их ресурсами.
4.7  Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей
В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.). 
В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», начиная с 1 января 2010 года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента. 
В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 01.07.2012 собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии. Соответственно должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений поселения, а также их ввода в эксплуатацию.

Оснащенность приборами учета потребителей представлена в таблице 4.23.

Таблица 4.23
Оснащенность приборами учета

	Показатель
	Оснащенность приборами учета потребителями, %

	
	население
	промышленные объекты
	объекты социально-культурного и бытового назначения

	Электрическая энергия
	100
	100
	100

	Тепловая энергия
	52
	0
	25

	Газ
	Централизованная система газоснабжения отсутствует

	Водоснабжение
	60
	100
	100

	Водоотведение
	0
	0
	0


Существующие темпы установки приборов учета явно недостаточны и не соответствуют требованиям Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
5 ПЛАН РАЗВИТИЯ КААЛАМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Перспектива развития территории Кааламского сельского поселения рассматривается до 2030 г.

Документами территориального планирования является генеральный план Кааламского сельского поселения Сортавальского муниципального района Республики Карелия, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития муниципального развития, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Республики Карелия, Сортавальского муниципального района.

5.1 Определение перспективных показателей развития муниципального образования с учетом социально-экономических условий

Демографический прогноз

Расчет перспективной численности населения обусловлен тремя основными параметрами (рождаемость, смертность и механический приток), которые в формировании численности и возрастной структуры населения участвуют как единое целое. Для данного прогноза были использованы следующие данные о динамике численности населения, данные о естественном приросте/убыли населения.

Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (до 2030 г.). Расчетная численность населения была определена на первую очередь строительства, на расчетный срок.

Таблица 5.1

Прогноз численности населения в населенных пунктах Кааламского сельского поселения с учетом освоения новых площадок под строительство жилья

	Наименование населенного пункта
	Количество человек

	
	2018 г.
	На 1 очередь
	На расчётный срок

	Кааламское сельское поселение
	3043
	3100
	3600


Жилищный фонд 

Общая площадь жилищного фонда на 01.01.2019 год составляет 82,14 тыс. кв. м.

Обеспеченность жилищного фонда коммунальными услугами характеризуется следующими показателями: 

· оборудовано центральным отоплением 100% жилищного фонда; 

· оборудовано горячим водоснабжением 100% жилищного фонда; 

· оборудовано канализацией 100% жилищного фонда; 

· оборудовано газом 0% жилищного фонда.

Проектная организация жилой зоны основывается на следующих основных задачах:

· упорядочение существующей планировочной структуры;

· функциональное зонирование;

· выбор направления территориального развития.

На сегодняшний день потребности в увеличении темпов строительства нового жилья нет. Главной задачей жилищной политики на сегодняшний день является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.

Для решения этой задачи к 2030 году предлагается:

· осуществить строительство нового жилья на свободных территориях для дополнительного расселения населения;

· обеспечить жилыми помещениями отдельные категории населения и малоимущих граждан;

· создать базу данных по ветхому жилью с целью участия в федеральных и региональных программах по переселению граждан из ветхого жилья, обеспечению жильём молодых семей и социально незащищенных категорий населения;

Проектом предполагается следующая структура ввода нового жилого фонда:

· 100% в виде 1-2 этажной коттеджной (усадебной) и блокированной (таунхаусы) застройки.

Площадь территорий для нового жилищного строительства до конца расчетного срока составит 1 га. Планируется построить 1000 м2 жилой площади.

5.2 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы
Объемы коммунальных услуг до 2030 года представлены в таблице 5.2. Факторы, принятые в расчет при определении объемов потребления услуг коммунальной сферы на перспективу:

· прогнозная численность постоянного населения;

· установленные нормативы потребления коммунальных услуг.
Необходимо отметить, что прогнозные показатели носят оценочный характер и могут корректироваться исходя из условий социально-экономического развития Кааламского сельского поселения.
Таблица 5.2
Прогнозный спрос на коммунальные ресурсы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2018 факт
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2030

	1. 
	Электроснабжение

	1.1. 
	Объем производства электрической энергии
	млн. кВт*ч
	1,1334
	1,1474
	1,1574
	1,1684
	1,1804
	1,1924
	1,2844

	2. 
	Теплоснабжение

	2.1. 
	Объем выработанной тепловой энергии
	Гкал
	10739,48
	10739,48
	10739,48
	10739,48
	10739,48
	10739,48
	10739,48

	3. 
	Газоснабжение

	3.1. 
	Объем подачи газа потребителям
	млн. м³
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Нет данных

	4. 
	Водоснабжение

	4.1. 
	Объем переданной воды потребителю
	тыс. м³
	74
	74,256
	74,439
	74,659
	74,879
	75,099
	76,82

	5. 
	Водоотведение

	5.1. 
	Объем собираемых сточных вод в централизованную систему водоотведения
	тыс. м³
	7
	7,199
	7,341
	7,512
	7,682
	7,853
	9,188

	6. 
	Санитарная очистка территории

	6.1. 
	Объем собираемых ТКО от потребителей
	м³/год
	6482
	6488,6
	6493,3
	6498,9
	6504,5
	6510,1
	6554,2


6 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КААЛАМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей, которые устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Целевые показатели для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кааламского сельского поселения на период до 2030 г. определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки и представлены в таблице 6.1. 

Таблица 6.1

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	2022 г
	2023 г.
	2024-2030 гг.

	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

	Доступность товаров и услуг для потребителей:
	
	
	
	
	
	
	

	Обеспеченность населения доступом к электроснабжению 
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами:
	
	
	
	
	
	
	

	Аварийность сетей электроснабжения
	ед./км
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0

	Износ сетей
	%
	40
	40
	35
	30
	25
	<5

	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	7,2
	7,0
	5
	4
	3
	0

	Показатели качества поставляемого ресурса:
	
	
	
	
	
	
	

	Охват абонентов приборами учета
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

	Доступность товаров и услуг для потребителей:
	
	
	
	
	
	
	

	Обеспеченность населения доступом централизованным теплоснабжением 
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	100

	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами:
	
	
	
	
	
	
	

	Аварийность сетей теплоснабжения
	ед./км
	2
	1
	0
	0
	0
	0

	Износ сетей
	%
	32,2
	30
	25
	25
	20
	<15

	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Показатели качества поставляемого ресурса:
	
	
	
	
	
	
	

	Охват абонентов приборами учета
	%
	48
	50
	55
	60
	80
	100

	ВОДОСНАБЖЕНИЕ

	Доступность товаров и услуг для потребителей:
	
	
	
	
	
	
	

	Обеспеченность населения доступом централизованным водоснабжением 
	%
	70
	70
	80
	80
	90
	100

	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами:
	
	
	
	
	
	
	

	Аварийность сетей водоснабжения
	ед./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Износ сетей
	%
	80
	80
	70
	60
	50
	<15

	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	17
	16
	14
	10
	6
	0

	Показатели качества поставляемого ресурса:
	
	
	
	
	
	
	

	Охват абонентов приборами учета
	%
	60
	65
	70
	80
	90
	100

	ВОДООТВЕДЕНИЕ

	Доступность товаров и услуг для потребителей:
	
	
	
	
	
	
	

	Обеспеченность населения централизованным водоотведением 
	%
	40
	40
	45
	45
	50
	100

	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами:
	
	
	
	
	
	
	

	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
	ед./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Износ сетей
	%
	80
	80
	70
	60
	50
	<15

	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	4,5
	4,0
	3
	2
	1
	0

	Показатели воздействия на окружающую среду:
	
	
	
	
	
	
	

	Доля сточных вод (хозяйственно-коммунального), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

	Доступность товаров и услуг для потребителей
	
	
	
	
	
	
	

	Обеспеченность населения централизованным газом 
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	Нет данных

	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами
	
	
	
	
	
	
	

	Аварийность сетей газоснабжения
	ед./км
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Показатели воздействия на окружающую среду
	
	
	
	
	
	
	

	Превышение ПДВ в атмосферу
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Охват абонентов приборами учета
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	СИСТЕМА УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТКО

	Доступность товаров и услуг для потребителей
	
	
	
	
	
	
	

	Обеспеченность населения централизованным сбором ТКО 
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов
	
	
	
	
	
	
	

	Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках
	%
	<50
	<50
	<50
	<50
	<50
	<50

	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами
	
	
	
	
	
	
	

	Количество жалоб абонентов на качество услуг
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Показатели воздействия на окружающую среду
	
	
	
	
	
	
	

	Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Количество несанкционированных свалок
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля смешанных отходов, подлежащих захоронению на полигонах
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100


7 ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Общая программа инвестиционных проектов включает: 

· программу инвестиционных проектов в электроснабжении; 

· программу инвестиционных проектов в теплоснабжении; 

· программу инвестиционных проектов в водоснабжении; 

· программу инвестиционных проектов в водоотведении; 

· программу инвестиционных проектов в газоснабжении; 

· программу инвестиционных проектов в сборе и утилизации (захоронении) ТКО; 

· программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей; 

· программу установки приборов учета у потребителей. 

Общая программа инвестиционных проектов Кааламского сельского поселения до 2030 года (тыс. руб.) представлена в таблице 7.1.

Обоснование программ инвестиционных проектов, обеспечивающих достижения целевых показателей приведено в разделе 6 Обосновывающих материалов Программы:

· Раздел 6.1 «Перспективная схема электроснабжения Кааламского сельского поселения»;

· Раздел 6.2 «Перспективная схема теплоснабжения Кааламского сельского поселения»;

· Раздел 6.3 «Перспективная схема водоснабжения Кааламского сельского поселения»;

· Раздел 6.4 «Перспективная схема водоотведения Кааламского сельского поселения»;

· Раздел 6.5 «Перспективная схема газоснабжения Кааламского сельского поселения»;

· Раздел 6.6 «Перспективная схема обращения с твердыми коммунальными отходами».

Обоснование программ установки приборов учета приведено в разделе 6.7 Обосновывающих материалов Программы.

Обоснование программ реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей приведено в разделе 6.8 Обосновывающих материалов Программы.
Таблица 7.1

Общая программа инвестиционных проектов Кааламского сельского поселения
	Наименование
	Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб.

	
	Итого
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024-2030 годы

	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

	Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем

	Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества
	40
	
	20
	
	
	
	20

	Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем

	Разработка электронной перспективной схемы электроснабжения Кааламского сельского поселения
	100
	
	
	50
	50
	
	

	Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

	Проект: Новое строительство и реконструкция головных объектов электроснабжения

	Мероприятия не предусматриваются
	
	
	
	
	
	
	

	Проект: Новое строительство и реконструкция сетей электроснабжения

	Реконструкция сетей электроснабжения протяженностью 7,2 км
	4000
	
	
	
	
	
	4000

	Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования

	Разработка инвестиционных программ электроснабжающей организации
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении
	4140
	0
	20
	50
	50
	0
	4020

	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

	Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем

	Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества
	40
	
	20
	
	
	
	20

	Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем

	Актуализация электронной перспективной схемы теплоснабжения Кааламского сельского поселения
	200
	
	
	50
	
	
	150

	Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

	Проект: Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии

	Мероприятия не предусматриваются
	
	
	
	
	
	
	

	Проект: Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения)

	Своевременная реконструкция изношенных тепловых сетей
	5700
	300
	300
	300
	300
	300
	4200

	Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования

	Разработка инвестиционных программ теплоснабжающей организации
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении
	5940
	300
	320
	350
	300
	300
	4370

	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

	Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем

	Мероприятия не предусматриваются
	
	
	
	
	
	
	

	Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем

	Мероприятия не предусматриваются
	
	
	
	
	
	
	

	Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

	Проект: Реконструкция и техническое перевооружение (ГРП, другие источники либо головные объекты газоснабжения)

	Мероприятия не предусматриваются
	
	
	
	
	
	
	

	Проект: Новое строительство и реконструкция сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения)

	Мероприятия не предусматриваются
	
	
	
	
	
	
	

	Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования

	Мероприятия не предусматриваются
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении
	
	
	
	
	
	
	

	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

	Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем

	Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества
	40
	
	20
	
	
	
	20

	Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем

	Актуализация перспективной схемы водоснабжения Кааламского сельского поселения
	150
	
	
	50
	
	
	100

	Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

	Проект. Развитие головных объектов системы водоснабжения

	Мероприятия не предусматриваются
	
	
	
	
	
	
	

	Проект. Реконструкция водопроводных сетей и сооружений

	Реконструкция и модернизация существующих сетей
	8000
	400
	400
	400
	400
	400
	6000

	Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования

	Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении
	8190
	400
	420
	450
	400
	400
	6120

	Программа инвестиционных проектов в водоотведении

	Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем

	Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества
	40
	
	20
	
	
	
	20

	Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем

	Актуализация электронной перспективной схемы водоотведения Беленького сельсовета
	150
	
	
	50
	
	
	100

	Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

	Проект. Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения на перспективу

	Мероприятия не предусматриваются
	
	
	
	
	
	
	

	Проект. Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения

	Реконструкция водоотводящей сети, замена изношенных трубопроводов
	6000
	300
	300
	300
	300
	300
	4500

	Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования

	Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении
	6140
	300
	320
	350
	300
	300
	4620

	Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО

	Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем

	Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества
	20
	
	10
	
	
	
	10

	Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем

	Разработка перспективных схем обращения с отходами Кааламского сельского поселения
	50
	
	
	50
	
	
	

	Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

	Замена и установка контейнеров для нужд населения и социальной инфраструктуры объемом 0,75 м3
	22
	
	
	
	11
	
	11

	Рекультивация свалок
	300
	
	300
	
	
	
	

	Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования

	Разработка нормативно-правового обеспечения
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования
	
	
	
	
	
	
	

	Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей

	Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ
	95
	5
	5
	5
	5
	5
	70

	Итого по Программе инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО
	487
	5
	315
	55
	16
	5
	91

	Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей

	Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей

	Проект: Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в части жилищного фонда и бюджетного сектора

	Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений
	170
	10
	10
	10
	10
	10
	120

	Мероприятия по перекладке электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях
	95
	5
	5
	5
	5
	5
	70

	Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей
	265
	15
	15
	15
	15
	15
	190

	Программа установки приборов учета у потребителей

	Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей

	Проект: Установка приборов учета в жилых домах

	Установка приборов учета потребления тепловой энергии в многоквартирных жилых домах
	100
	20
	20
	20
	20
	20
	

	Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей
	100
	20
	20
	20
	20
	20
	

	ВСЕГО: общая Программа проектов
	25262
	1040
	1430
	1290
	1101
	1040
	19411


8 ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета Кааламского сельского поселения, а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства. 

К реализации мероприятий могут привлекаться средства республиканского и федерального бюджетов в рамках финансирования республиканских и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры. 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджетов всех уровней на очередной финансовый год.
В таблицах 8.1-8.3 приведены источники инвестиций по каждому проекту программы.

Таблица 8.1

Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем
	Наименование
	Источник финансирования

	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

	Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества
	местный бюджет

	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

	Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества
	местный бюджет

	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

	Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества
	местный бюджет

	Программа инвестиционных проектов в водоотведении

	Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества
	местный бюджет

	Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО

	Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества
	местный бюджет


Таблица 8.2

Перспективное планирование развития коммунальных систем

	Наименование
	Источник финансирования

	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

	Разработка электронной перспективной схемы электроснабжения Кааламского сельского поселения
	местный бюджет

	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

	Актуализация электронной перспективной схемы теплоснабжения Кааламского сельского поселения
	местный бюджет

	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

	Актуализация перспективной схемы водоснабжения Кааламского сельского поселения
	местный бюджет

	Программа инвестиционных проектов в водоотведении

	Актуализация перспективной схемы водоснабжения Кааламского сельского поселения
	местный бюджет

	Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО

	Разработка перспективных схем обращения с отходами Кааламского сельского поселения
	


Таблица 8.3

Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

	Наименование
	Источник финансирования

	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

	Реконструкция сетей электроснабжения протяженностью 2,0 км
	амортизация

	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

	Своевременная реконструкция изношенных тепловых сетей
	бюджетные средства или средства инвесторов

	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

	Реконструкция и модернизация существующих сетей
	бюджетные средства или средства инвесторов

	Ремонт изоляции трубопровода ТВС оцинкованной
	

	Программа инвестиционных проектов в водоотведении

	Реконструкция водоотводящей сети, замена изношенных трубопроводов
	бюджетные средства или средства инвесторов

	Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО

	Замена и установка контейнеров для нужд населения и социальной инфраструктуры объемом 0,75 м3
	бюджетные средства или средства инвесторов

	Рекультивация свалок
	

	Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей

	Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений
	местный бюджет

	Мероприятия по перекладке электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях
	

	Программа установки приборов учета у потребителей

	Установка приборов учета потребления тепловой энергии в многоквартирных жилых домах
	собственные средства потребителей


Обоснование динамики уровней тарифов, платы населения за коммунальные услуги, а также расчет критериев доступности для населения коммунальных услуг представлен в разделе 9 Обосновывающих материалов «Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности». 

9 УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ 
9.1 Ответственные за реализацию Программы 

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством. 

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы. 

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Кааламского сельского поселения. 

Координатором реализации Программы является Администрация Кааламского сельского поселения, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы. 

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы. 

9.2 План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов. 

Реализация программы осуществляется в 2 этапа:

1 этап – 2019-2023 гг.;
2 этап – 2024-2030 гг.

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2019-2020 гг. 

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Республики Карелия. 

9.3 Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга. 

Целью мониторинга Программы Кааламского сельского поселения является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой. 

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы: 

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры поселения. 

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры. 

Мониторинг Программы Кааламского сельского поселения предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период. 

9.4 Порядок корректировки Программы 
По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Администрацией Кааламского сельского поселения по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы Кааламского сельского поселения.
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